设备指标要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 详细要求 | 备注 |
| 01 | 无线话筒 | SIYEAN S300 | 载波频率范围：600-900MHz  调制方式：FM调频  信道数目：红外自动对频200信道  天线接口：TNC座 显示方式：LCD  灵敏度：-100dBm（40dBS/N）  电池：2节1.5v 5号电池 | 3套 |
| 02 | 有线话筒 | SIYEAN Y929 | 指向性：单一指向型（驻极体电容式）  频率响应：40Hz-16KHz  灵敏度：-45±3dB @ 1KHz  拾音距离：30~60cm  输出阻抗：200Ω  电源供应：DC 9V或幻象48V电源 | 3只 |
| 03 | 功放 | BARO/OK-25 | 可长时间连续使用，耐高温，耐干燥，耐不稳定电压，大功率输出，效果优秀  可设置最大音量开启度，保护系统  频率响应：20Hz-46KHz  信噪比：75dB  外形尺寸：420x125x330  重量：8.3KG | 3台 |
| 04 | 音箱 | BARO 音箱F10（8欧姆250W） | 一个10″中低音单元和一个1.34″压缩驱动器，箱体倒  相式结构，梯形箱体设计。  频响 +/-3dB：50-20KHz；  灵敏度 1W@1m：99；  指向性 HxV：120x50；  峰值SPL(db)：119；  系统阻抗(Ω)：8； | 3对 |
| 05 | 中控器 | 得实 DS-NET630IC | 中控串口控制，带八口国标插头时序电源 | 3台 |
| 06 | 投影幕 | 莱特斯 | 120寸电动遥控，使用环保幕面，可连接中控控制。 | 3块 |
| 07 | 讲台 | 得实立式 | 外观尺寸：  1100mm\*650mm\*900mm，  主体钢构框架及桌面采用1.2－1.5mm厚优质冷轧钢板；  侧板及其他部分采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作。可放置22寸显示器。  面板上带电源插头可为手提电脑供电。  要求：  内部要有标准机架式结构，无线话筒主机，前置功放，中控主机，要上架固定。 | 3只 |
| 08 | 安装 |  | 整套设备安装结束，需设备生产厂家或厂家指定的经销商单位调试并出具确认函。如：投影仪，扩音系统的声音效果，控制系统的中控机。  投标报价包含货物运送到指定地点（浙江大学华家池校区）并安装调试（包括投影仪、台式计算机等设备）至全部设备正常使用的全部费用，包括设备、线材，接插件、投影机吊架、安装、调试等所有与安装相关的费用。  讲台内设备安装必须按标准机柜方式上架固定。  音箱安装要求离开侧墙 50-100厘米凌空吊装。  布放一根 投影机到讲台机柜的直通的HDMI高清线 ，并确保电脑正常的高清显示。  话筒线采用抗拉软线6.5MM插头。  中控外接VGA线和音频线需加长3米。  中控机屏幕升降，外接电源控制器。  安装正版【冰点还原】系统软件在电脑上。 |  |
| 09 | 维保 |  | 所有设备（含投影机和电脑）保修期2年。  （我方已经采购投影机和电脑售后服务，维保单位负责联系维修，三个工作日不能修复，须提供备用机给我方使用，以确保教学正常进行。）  工程安装质量保修期2年。  整套多媒体教室设备维保服务2年。  维保内容：详见附件。 |  |

注：可选符合技术指标的其它品牌参与投标。