**附件1——多媒体设备巡检维保服务内容表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维保设备** | **服务内容** | **时间** | **服务要求及效果** |
| 投影仪 | 机内光学系统及镜头的专业清洗 | 每年一次 | 1、UV/IR滤光镜除尘；  2、反光镜除尘；  3、中继聚光镜除尘；  4、蓝/绿色反射镜除尘；  5、绿色反射镜除尘；  6、蓝色反射镜除尘；  7、偏光板除尘；  8、液晶板除尘；  9、电源板、高压板和主板的除尘清洁；  10、过滤网及风扇除尘；  11、关键部位校试与调准。 |
| 过滤网及风扇的清洗除尘 | 每年四次 | 保障过滤网及风扇清洁 |
| 投影幕 | 升降限位及幕面 | 每年二次 | 升降流畅、表面清洁 |
| 多媒体中控 | 主机除尘及检查各种插口 | 每年二次 | 切换灵敏到位 |
| 音箱、功放、有线及无线话筒 | 除尘及调校音箱声线 | 每年二次 | 音质洪亮柔和，无杂音和破音； |
| 电脑主机 | 硬件检查、系统补丁更新和杀毒等； | 每年二次 | 保障计算机运行安全正常 |
| 各设备连接线及插件 | 检查线路是否正常，是否有老化或脱落； | 每年二次 | 检查各设备连接无误 |